




OСНОВНА ШКОЛА
''ПАВЛE ИЛИЋ-ВЕЉКО''
ДУШАНОВАЦ
Број:  02-24/38-22
Од: 14.11.2022. год.
                На основу члана 37. Правилника о Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама Основне школе ''Павле Илић-Вељко'' Душановац  доставља вам се 

          ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  набавка број 8/2022

НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Основна школа „Павле Илић-Вељко“ ул.  Неготинска број 2, 19335 Душановац   тел 019 560 484 e mail   ospavleilicveljko@gmail.com
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ :ЗАМЕНА ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ ШКОЛЕ У МАЛОЈ КАМЕНИЦИ

ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ: Набавка се спроводи као набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама. Примењују се одредбе Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама  Основне школе ''Павле Илић-Вељко''Душановац 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ: Понуђач мора да буде регистрован за обављање делатности и да испуњава све законом прописане услове за учешће у поступку набавке.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 Критеријум за избор најповољнијег понуђача  је најнижа понуђена цена.
 
Начин на који ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом : Наручилац ће изабрати понуду у којој је понуђен краћи рок испоруке и уградње прозора. Ако се ни на овај начин не може изабрати понуђач, биће изабран понуђач који је понудио дужи рок важења понуде. 

МЕСТО ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ ПРОЗОРА
у  просторијама у издвојеном одељењу у Малој Каменици 

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ
Замена  прозора према спецификаији радова мора бити завршена у року који не може бити дужи од 13  календарских дана рачунајући од дана закључења уговора(замена прозора мора бити завршена до 13.12.2022. године)
Гарантни рок треба да износи најмање 2 године од дана испоруке и уградње прозора.

[bookmark: _GoBack]Уколико понуђач жели, може пре подношења понуде да дође у просторије школе у Малој Каменици  и погледа на лицу места где ће бити уграђени прозори, а уз претходну најаву представнику наручиоца на телефон  019 560 484  или на  e mail   ospavleilicveljko@gmail.com
 НАЧИН, РОК  И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Рок плаћања је 45 дана по извршеној испоруци и испостављеној фактури Плаћање ће се извршити на жиро рачун, који понуђач  достави наручиоцу.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ДО КОГ СЕ МОГУ ПОДНОСИТИ

Потребно је да понуђач попуни, потпише и овери печатом образац 1 и 2 

 Понуђач треба да  поднесе понуду у затвореној коверти са назнаком:  
''- НЕ ОТВАРАТИ- ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 8/2022 ЗАМЕНА ПРОЗОРА  ЗА ОШ ''ПАВЛЕ ИЛИЋ.-ВЕЉКО''ДУШАНОВАЦ  ''
На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.
Рок за подношење понуде је  24.11.2022. .године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе тако да понуда до тада мора да стигне код наручиоца. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу школе  најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова

 Неблаговремене понуде приспеле после рока за достављање биће неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда са назнаком да су поднете неблаговремено.

ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда ће се обавити дана
24.11.2022. године у 10:15 часова, у просторијама ОШ ''Павле Илић-Вељко'' у Душановцу
Овлашћени представник понуђача може присуствовати отварању поднуда са овлашћењем.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  Mијартовић Данијела телефон школе 019 560 484














	СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА
ЗАМЕНА ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОШ''ПАВЛЕ ИЛИЋ-ВЕЉКО'' ДУШАНОВАЦ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉРЕЊА У МАЛОЈ КАМЕНИЦИ



	
	ЈМ
	Кол.

	



1.Израда и уградња фасадних прозора
Најпре се врши демонтажа постојеће фасадне столарије. Столарију пажљиво уклонити и складиштити у близини објекта на локацији по одабиру Наручиоца. Приликом демонтаже столарије водити рачуна да не дође до оштећења спољашњих шпалетни.
Дозвољено је исећи постојеће прозоре, како би било могуће њихово лакше уклањање са што мањим оштећењима зида. Нова столарија се израђује од тврдог ПВЦ профила.

КАРАКТЕРИСТИКЕ  ПРОФИЛА:
- шест комора; два заптивна дихтунга, , двослојно  стакло 4+16+4 мм


Оков:Окретно нагибни  оков                                                                                                                                                                                           Боја: Боја ПВЦ профила је БЕЛА, сви спојеви су израђени у трајној заваривачкој техници.
Ручице: Ручке на прозорима су  у белој боји 
Прозори су истоветни демонтираним, што се тиче броја крила и начина отварања. 
Зазоре између столарије и зида испунити "пур-пеном", а прозоре обавезно фиксирати одговарајућим бројем анкер вијака (мин. по три комада по ширини прозора и по два комада по висини прозора).
Тачне мере за радионичку израду је извођач дужан да узме на лицу места, пре почетка израде столарије
Плаћање се врши по комаду демонтираног постојећег, израђеног и постављеног новог прозора, у свему у складу са претходним описом, а цена обухвата сав рад и материјал

	
	

	А) 322х192цм
	ком
	2,00

	Б)322х140цм

	ком
	2,00

	
2.Обрада шпалетни на уграђеним прозорима

	
	

	
Позицијом је обухваћена унутрашња обрада шпалетни на прозорима. Потребно је обрадити шпалетне након замене столарије употребом стиродура и цементног лепка, гипс-картон плоча или малтерисањем (по избору извођача радова), а дуж обрађених ивица уградити фазонске перфориране алуминијумске Л профиле. Дуж бочних спојева са постојећим малтером обраду шпалетни повезати бандаж траком од стакленог воала, како би се спречила појава накнадних пукотина.


	
	

	Пре обраде шпалетни бочне ивице постојеће површине малтера остругати шпаклом у ширини око 5-10цм, скинути слојеве боје и глет масе и нанети подлогу, како би се формирала површина за квалитетно бандажирање споја. Све површине шпалетни издувати од прашине и скинути лабилне делове малтера. Након што се заврши обрада шпалетни, потребно је извршити глетовање у два наноса, са потребним шмирглањем, како би се добила спремна површина за кречење(кречење није обухваћено позицијом) Дубина шпалетни је око 30цм

Обрачун се врши по m' обрађене шпалетне
	









m'
	










39,20

	
	ЈМ
	Кол

	3.Израда прозорских окaпница-солбанака
Позицијом је обухваћена израда, транспорт и уградња окапница на новопостављеним прозорима. Окапнице израдити од поцинкованог пластифицираног челичног лима дебљине 0,50 мм, у боји уграђених прозора. Потребно је лим подићи уз прозор и бочне шпалетне за 2 цм, препустити га испред ивице фасаде за 2 цм, затим га спустити за 2,5 цм и пресавити назад за 1 цм, а рубове лима на споју са столаријом, односно бочним шпалетнама запунити трајно еластичним китом.

Пре израде окапнице, Извођач је дужан да мере преузме сам на лицу места, што је такође обухваћено понуђеном ценом. Развијена ширина окапнице је до 33 цм.
Плаћање се врши по m' израђене и постављене окапнице, у свему према опису. Цена обухвата сав рад и материјал. Водити рачуна да се уградњом окапница не блокирају отвори на столарији за отицање кондензата

	


















m'

	


















12,90


	4.Израда подпрозорских дасака


Позицијом је обухваћена израда, транспорт и уградња ПВЦ подпрозорских дасака, на унутрашњој страни прозора. Подпрозорска даска је израђена од фазонских профила, са бочним крајњим фазонским елементима и фиксира се одговарујћим лепком или "пур-пеном" ниске експанзије. Китовати спојеве са прозором.


Пре израде елемената, Извођач је дужан да мере преузме сам на лицу места, што је такође обухваћено понуђеном ценом. Ширина даске је око 30 цм.
Плаћање се врши по m' израђене и постављене подпрозорске даске, у свему према опису. Цена обухвата сав рад и материјал.
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12,90












	

	
	
	
	
	
	


Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                  
Понуда бр _________ од ____________(уписати датум) за  набавку на које се не примењује Закон о јавним набавкама – замена прозора у издвојеном одељењу у Малој Каменици  за Основну школу ''Павле Илић-Вељко'' Душановцу набавка  број 8/2022

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	



	Адреса понуђача:

	



	Матични број понуђача:

	



	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	



	Име лица одговорног за закључење уговора


	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	



	Телефакс:

	



	Број рачуна понуђача и назив банке:

	







2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : 
Замена  прозора за Основну школу ''Павле Илић-Вељко''Душановац   у издвојеном одељењу у Малој Каменици према  спецификацији наведеној у позиву за подношење понуда број 02-24/38-22
од :14.11.2022. године
3.) Ц Е Н А : 

	Цена  у динарима без ПДВ-а за 
	

	Словима:

	ПДВ:
	

	Цена  у динарима са ПДВ-ом за 
	

	Словима:



4)  НАЧИН ПЛАЋАЊА : без аванса
у року од 45 дана по извршеној испоруци и исправно испостављеној фактури

5) РОК ЗА ИСПОРУКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА _____календарских дана од дана закључења уговора
(Не дужи од 13  календарских дана рачунајући од дана закључења уговора.Замена прозора  мора бити завршена до 13.12.2022. године)

6) ГАРАНТНИ РОК  износи________године од дана уградње прозора( не краћи од 2 године)

7)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  _____дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Датум 					                                               Понуђач
   					      М. П. 
_____________________________			______________________________




Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 















								           				   Образац 2.

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРА ЦЕНЕ са упутством како да се попуни

	   ЗАМЕНА ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОШ''ПАВЛЕ ИЛИЋ-ВЕЉКО'' ДУШАНОВАЦ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ МАЛА КАМЕНИЦА      




	
	
	Ј.м.


1
	Коли
Чина

2
	Јед.цена без ПДВ

3
	Јед.цена са ПДВ-ом
4
	Укупна цена без ПДВ
5(2х3)
	Укупна цена са ПДВ-ом
6(2х4)

	1
	1.Израда и уградња фасадних прозора
Најпре се врши демонтажа постојеће фасадне столарије. Столарију пажљиво уклонити и складиштити у близини објекта на локацији по одабиру Наручиоца. Приликом демонтаже столарије водити рачуна да не дође до оштећења спољашњих шпалетни.
Дозвољено је исећи постојеће прозоре, како би било могуће њихово лакше уклањање са што мањим оштећењима зида. Нова столарија се израђује од тврдог ПВЦ профила.

КАРАКТЕРИСТИКЕ  ПРОФИЛА:
- шест комора; два заптивна дихтунга, , двослојно  стакло 4+16+4 мм


Оков:Окретно  нагибни  оков                                                                                                                                                                                            Боја: Боја ПВЦ профила је БЕЛА, сви спојеви су израђени у трајној заваривачкој техници.
Ручице: Ручке на прозорима су  у белој боји 
Прозори су истоветни демонтираним, што се тиче броја крила и начина отварања. 
Зазоре између столарије и зида испунити "пур-пеном", а прозоре обавезно фиксирати одговарајућим бројем анкер вијака (мин. по три комада по ширини прозора и по два комада по висини прозора).
Тачне мере за радионичку израду је извођач дужан да узме на лицу места, пре почетка израде столарије
Плаћање се врши по комаду демонтираног постојећег, израђеног и постављеног новог прозора, у свему у складу са претходним описом, а цена обухвата сав рад и материјал

	
	
	
	
	
	

	
	А) 322х192цм

	ком
	2,00
	
	
	
	

	

	Б)322х140цм

	ком
	2,00
	
	
	
	




	











	
	
	Ј.м.


1
	Коли
Чина

2
	Јед.цена без ПДВ

3
	Јед.цена са ПДВ-ом
4
	Укупна цена без ПДВ
5(2х3)
	Укупна цена са ПДВ-ом
6(2х4)

	2
	2.Обрада шпалетни на уграђеним прозорима

Позицијом је обухваћена унутрашња обрада шпалетни на прозорима. Потребно је обрадити шпалетне након замене столарије употребом стиродура и цементног лепка, гипс-картон плоча или малтерисањем (по избору извођача радова), а дуж обрађених ивица уградити фазонске перфориране алуминијумске Л профиле. Дуж бочних спојева са постојећим малтером обраду шпалетни повезати бандаж траком од стакленог воала, како би се спречила појава накнадних пукотина.

Пре обраде шпалетни бочне ивице постојеће површине малтера остругати шпаклом у ширини око 5-10цм, скинути слојеве боје и глет масе и нанети подлогу, како би се формирала површина за квалитетно бандажирање споја. Све површине шпалетни издувати од прашине и скинути лабилне делове малтера. Након што се заврши обрада шпалетни, потребно је извршити глетовање у два наноса, са потребним шмирглањем, како би се добила спремна површина за кречење(кречење није обухваћено позицијом) Дубина шпалетни је око 30цм

Обрачун се врши по m' обрађене шпалетне
	




























m'
	




























39,20
	
	
	
	

	3
	3.Израда прозорских окaпница-солбанака
Позицијом је обухваћена израда, транспорт и уградња окапница на новопостављеним прозорима. Окапнице израдити од поцинкованог пластифицираног челичног лима дебљине 0,50 мм, у боји уграђених прозора. Потребно је лим подићи уз прозор и бочне шпалетне за 2 цм, препустити га испред ивице фасаде за 2 цм, затим га спустити за 2,5 цм и пресавити назад за 1 цм, а рубове лима на споју са столаријом, односно бочним шпалетнама запунити трајно еластичним китом.

Пре израде окапнице, Извођач је дужан да мере преузме сам на лицу места, што је такође обухваћено понуђеном ценом. Развијена ширина окапнице је до 33 цм.
Плаћање се врши по m' израђене и постављене окапнице, у свему према опису. Цена обухвата сав рад и материјал. Водити рачуна да се уградњом окапница не блокирају отвори на столарији за отицање кондензата
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	Ј.м.


1
	Коли
Чина

2
	Јед.цена без ПДВ

3
	Јед.цена са ПДВ-ом
4
	Укупна цена без ПДВ
5(2х3)
	Укупна цена са ПДВ-ом
6(2х4)

	4
	4.Израда подпрозорских дасака


Позицијом је обухваћена израда, транспорт и уградња ПВЦ подпрозорских дасака, на унутрашњој страни прозора. Подпрозорска даска је израђена од фазонских профила, са бочним крајњим фазонским елементима и фиксира се одговарујћим лепком или "пур-пеном" ниске експанзије. Китовати спојеве са прозором.


Пре израде елемената, Извођач је дужан да мере преузме сам на лицу места, што је такође обухваћено понуђеном ценом. Ширина даске је око 30 цм.
Плаћање се врши по m' израђене и постављене подпрозорске даске, у свему према опису. Цена обухвата сав рад и материјал.
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УКУПНА ЦЕНА
	Укупна цена у динарима без ПДВ-а
	

	ПДВ
	

	Укупна цена у динарима са  ПДВ-ом
	




Датум 	и место				                                           Понуђач
   					         М. П. 
_____________________________			______________________________ 


















Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1. у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет  набавке;
2. у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет  набавке;
3. у колону 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет  набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); 
4. у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); 

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, износ ПДВ и укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом
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